{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,2,11],[24,0,24,8],[25,0,25,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["能源与动力工程学院2016届本科生毕业设计（论文）题目"]
["       单位：    多相流（能动）                                                                                                                                                                          日期： 2015年 11月 18日"]
["序号","指导教师","职称","题      目","题目        类型","题目        来源","题目的目的、意义","主要工作内容（具体）","对选报学生知识、能力或其他方面的要求","学 生 选 题"]
[{"$nulls":9},"班 级","学 号","姓 名"]
[1,"郭烈锦、徐强","教授、讲师","管内蒸汽射流凝结相界面波动与压力波动特性实验研究","专题研究","国家重点项目","汽-液直接接触凝结具有高效的传热传质能力，在火箭发动机液氧泵间管路等工业两相流系统中广泛存在。研究管内蒸汽凝结射流凝结相界面及压力波动特性，对于揭示凝结传热机理，具有重要意义。通过该毕业设计使学生了解及掌握相关基础知识、并初步具备科研能力。","分析工业现场需求与国内外相关技术发展状况；熟悉课题组已有技术，结合已有基础，提出实验室具体实施方案；研制组装实验测试单元；在蒸汽-水两相流实验台上进行不同组合的传热特性实验研究和测试；总结规律，提出改进和实施的技术路线及步骤。不少于5000字的外文翻译。不少于15000字的毕设论文。","勤奋刻苦，做事认真，具有较强的动手实验能力与理论分析能力。对流体力学与传热学有较好的掌握，熟悉温度、压力、摄影测量方法，具备一定的数据处理与编程能力。"]
[2,"郭烈锦、胡晓玮","教授、讲师","光电催化电极表面气泡生长及浮升过程特性研究","专题研究","国家重点项目","太阳能光解水制氢是实现“太阳能-氢能”系统的最具有应用前景的方式之一。多相流体系下反应介质的传质限制是制约光催化反应的一个关键步骤。作为光电解制氢反应中反应产物的相变过程，光电极表面气泡的成核生长，反映了光催化剂界面反应-反应产物输运的耦合关系，蕴含了光催化剂固相、溶液本体以及生成的气体相三者之间的相间作用输运机理。需从光电解制氢系统的结构及其产物气泡的独特性出发，认识其气泡生长过程相间作用机理模型，利用可调可控的原位测量系统和实验手段以探究光电解制氢体系下气泡生长过程及浮升特性。","1.学习认识光解制氢体系中气泡生长和传质作用；\n2.结合光电催化体系特征，在现有的实验系统基础上，探究不同工况下气泡生长特性参数；\n3.利用实验室已有仪器设备，测量光电极上气泡生长脱离光电极后的浮升过程参数；\n4.不少于5000字的外文翻译。不少于15000字的毕设论文。\n","学习勤奋，具有较强的创新能力和独立解决问题能力"]
[3,"胡晓玮","讲师","TiO2纳米颗粒悬浮液体系稳定性研究","专题研究","学校科研任务","TiO2纳米颗粒悬浮液是典型的光催化反应介质，是一种无表面活性剂添加的胶体体系，它的稳定性与颗粒分布特性是影响光催化产氢的关键。由于液相的作用，纳米颗粒表面会产生电位分布及形成团聚体，本题目通过对不同液相条件，包括PH、离子成分与浓度，对悬浮液体系的电位及颗粒分布的影响，探讨TiO2纳米颗粒悬浮液体系稳定性及颗粒分布的优化条件。","1-基于TiO2纳米颗粒，配制不同PH、离子成分与浓度、颗粒浓度等条件下的悬浮液；2-利用激光散射法，实验研究TiO2纳米颗粒悬浮液体系的电位及颗粒分布规律；3-探讨TiO2纳米颗粒悬浮液体系稳定性及颗粒分布的优化条件；4-不少于5000字的外文翻译。不少于15000字的毕设论文。","学习勤奋，具有较强的创新能力和独立解决问题能力"]
[4,"陈斌\n\n李东","教授\n\n讲师","各向异性浑浊介质内光传播的  不同蒙特卡洛方法对比研究","专题研究","国家重点项目","以激光热疗皮肤血管性疾病过程中的光传播过程为主要研究对象，通过广泛调研分析目前国内外对生物组织光热效应的研究现状及其发展趋势，利用蒙特卡洛方法模拟激光手术过程中光能在各向异性介质内的传输过程。对方法中的界面处理方法进行探讨、优化；培养学生利用光学及生物医学等多个基础学科知识综合分析解决实际应用中学科交叉性问题的能力","1、全面掌握利用蒙特卡洛方法理论计算光在人体中的传播；\n2、对比不同蒙特卡洛方法对于界面处光传播处理的异同；\n3、优化蒙特卡洛方法界面处光传播计算方法，提高计算精度及效率；\n4、不少于5000字的外文翻译。不少于15000字的毕设论文。","1.对数值计算具有基本的认识，具备基本的Fortran语言汇编能力； 2.具有编程能力和图形软件使用能力，对数据进行后处理","A21",2120301026,"张瀚峰"]
[5,"李东\n\n陈斌","讲师\n\n教授","激光散斑测量及其在血流动力学研究中的应用","专题研究","国家重点项目","采用CCD拍摄激光散斑图，计算拍摄的散斑图的样本自相关和互相关函数，完成相关程序编辑。结果可应用于皮肤激光手术中激光作用后管内血液流动特性研究","1.观察散斑场并使用CCD拍摄散斑图  \n2.计算拍摄的散斑图的样本自相关和互相关函数，完成相关程序编辑\n3.散斑与激光作用后管内血液流动的相关应用\n4.不少于5000字的外文翻译。不少于15000字的毕设论文。","1.较强的实验动手能力与实验设计思考能力，快速学习激光散斑测量相关实验设备的使用 2.具有编程能力及图形软件使用能力，对数据进行后处理","A21",2120306019,"钟诚"]
[6,"周致富\n\n陈斌","讲师\n\n教授","新型液滴蒸发模型理论研究","专题研究","国家重点项目","液滴蒸发是众多工业应用中非常重要的物理过程，例如制冷剂喷雾冷却中液滴的蒸发，内燃机内燃油喷雾液滴蒸发等。液滴蒸发模型是喷雾等CFD计算中的基本物理模型之一，构建高效且能准确反映液滴传热与传质的蒸发模型对于改进CFD计算结果、指导工业实际应用具有重要意义。本课题根据液滴蒸发过程中液体内部传热与流动，表面对流传热与传质等因素，拟建立计算高效且准确的新液滴蒸发液相模型。","1.阅读相关文献，对不同液滴蒸发模型较系统了解；             \n2.掌握液滴蒸发数值计算方法；           3.从液滴内部传热与流动分析入手，构建新的液相模型；\n4.完成论文写作；\n5.不少于5000字的外文翻译。不少于15000字的毕设论文。","1.学习勤奋，具有较强的创新能力和独立解决问题能力；2.能够应用Fortran或者C++熟练编写数值计算程序；3.对数值计算流体动力学有一定了解；4.具有较强的传热与流动分析能力。","A23",2120301114,"李玮玉"]
[7,"白博峰","教授","D=52mm垂直下降管内气液两相流持液率测量实验（II）","综合实验","国家重点项目","对中小管径上升管流型研究丰富，但是对大管径下降管研究十分缺乏。由于气液密度差所致浮力与流向相反，流型等规律具有特殊性。持液率是研究流动压降等主要参数，需要开展实验测量。本题目可训练学生的动手能力、实验测量技能、综合分析等。","1.实验测量技术调研与实验准备；\n2.气液两相流型、压降、持液率知识学习，调研下降管的研究进展；\n3.开展可视化实验，测量持液率、压降，记录典型流型；\n4.实验结果分析，回归持液率实验关联式，获得压降预测式。\n5.不少于5000字的外文翻译。不少于15000字的毕设论文。","1. 勤奋，主动性和动手能力强；\n2. 善于知识综合分析，丰富的想象力；\n3. 流体力学、大学物理、高等数学等知识扎实；\n4.有求知愿望。"]
[8,"白博峰","教授","螺旋条纹气液两相流","综合实验","国家重点项目","基于大自然中龙卷风流动阻力最小的认识，构建气液两相流特殊流动结构，开展试验模拟与分析。研究目的与意义：1）探索自然的好奇心；2）揭示流动阻力规律；3）总结流动现象学。在天然气排水采气等工业中有重要应用前景。本题目可训练学生的动手能力、实验测量技能、综合分析等。","1.高速摄影等实验测量技术调研与实验准备；\n2.气液两相流型、压降、持液率知识学习；\n3.开展可视化实验，测量持液率、压降，记录典型流型；\n4.实验结果分析，总结规律；\n5.不少于5000字的外文翻译。不少于15000字的毕设论文。","1. 勤奋，主动性和动手能力强；\n2. 善于知识综合分析，丰富的想象力；\n3. 流体力学、大学物理、高等数学等知识扎实；\n4.有求知愿望。"]
[9,"白博峰","教授","油水微液滴制备及测量实验","综合实验","国家重点项目","油水微液滴是高含水油田开发的主要流动形式，了解油水微液滴的动力学行为对提高采收率、降低油水分离能耗等都至关重要。本题目可以训练学生的动手能力、实验测量技能、综合分析等。","利用实验室超景深显微镜、微通道光刻机等：\n1.调研油水微液滴制备方法，基本流动现象，主要问题；\n2.制备油水微液滴，实现液滴尺寸与液滴结构可控制；\n3.可视化实验测量单个微液滴流动特性，总结实验现象；\n4.不少于5000字的外文翻译。不少于15000字的毕设论文。","1. 勤奋，主动性和动手能力强；\n2. 善于知识综合分析，丰富的想象力；\n3. 流体力学、大学物理、高等数学等知识扎实；\n4.有求知愿望。"]
[10,"孙成珍/白博峰","讲师/教授","石墨烯分离膜在CO2捕获中的应用及其能效评价","专题研究","省部级或学校科研任务  ","目前，已有很多研究证明多孔石墨烯（Nanoporous Graphene）作为一种潜在的气体分离膜具有很好的渗透性和选择性，所以石墨烯气体分离膜在很多工业过程中具有很好的应用前景。本项目旨在通过分子动力学方法探究石墨烯分离膜在CO2捕获中的潜在应用价值，并对其进行能效评价。","1． 文献调研；构建分子动力学（MD）程序；\n2． 设计纳米孔结构，开展MD模拟；\n3． 获得石墨烯膜的渗透率和选择性，建立能效评价体系，给出能效参数；\n4． 不少于15000字的毕设论文。不少于5000字的外文翻译。","1. 勤奋，主动性和编程能力强；\n2. 善于知识综合分析，丰富的想象力；\n3. 流体力学、大学物理、高等数学等知识扎实；\n4.求知愿望强烈，学习成绩优良。"]
[11,"孙成珍/白博峰","讲师/教授","壁面润湿性反转现象的实验观测","综合实验","国家重点项目","提高采收率是石油工程永恒的主题，岩石壁面润湿性反转是表面活性剂驱、纳米颗粒驱等的主要机理。本项目旨在结合高倍数显微镜实验观测玻璃片上吸附油滴接触角的变化过程，实现对润湿性反转现象的宏观认识，并从界面传质、接触线运动等角度分析其微观机理。","1． 搭建观测接触角的实验平台；\n2． 观测在表面活性剂作用下水相中油滴接触角的变化过程；\n3． 获得表面活性剂浓度、温度等参数对润湿性反转过程的影响规律；\n4． 论文总结和撰写；\n5.  不少于5000字的外文翻译。不少于15000字的毕设论文。","1. 勤奋，主动性和编程能力强；\n2. 实验能力强；\n3. 流体力学、大学物理、高等数学等知识扎实；\n4.求知愿望强烈，学习成绩优良。"]
[12,"骆政园/白博峰","讲师/教授","复杂微通道中液滴变形运动的实验研究","综合实验","国家重点项目","液滴在具有突缩、突扩等复杂结构的微通道中的变形、运动等动力学行为是石油工程、生物医学等多学科领域的共性基础科学问题，对其进行研究对深入理解油藏储层多孔介质的原油驱替、血流中的细胞流动、微流体装置中的细胞操控等具有重要的理论指导意义。本题目可以训练学生的动手能力、实验测量技能、综合分析等。","1.根据提供的基本文献资料调研微通道中液滴流动的基本现象、主要问题及研究进展；\n2.调研并学习微流体通道制备、显微镜操作等微流体实验方法；\n3.利用实验室的显微镜可视化实验测量液滴在复杂微通道中的变形运动特性，总结实验现象；\n4.不少于5000字的外文翻译。不少于15000字的毕设论文。\n","1. 勤奋，主动性和动手能力强；\n2. 善于知识综合分析，丰富的想象力；\n3. 流体力学、大学物理、高等数学等知识扎实；\n4.有求知愿望。"]
[13,"敬登伟","教授","基于水合物浆液技术分离及储存天然气分离及储存研究","专题研究","国家重点项目","天然气水合物( 固态) 的体积远远小于天然气的体积, 1m3水合物所携带的天然气量在标准状况下通常在 150-170m3。因此, 在一定条件下可以利用这一特性进行大规模的天然气水合物分离及储运。近年来天然气水合物作为一种新的潜在能源已成为人们关注的热点话题，而基于水合反应开发的应用技术也相继被提出和研究，但制约这些技术发展的关键是如何降低水合物的生成参数、提高其生成速度。已有研究表明，乳液技术可有效降低天然气水合物形成压力，是实现该目的的有效途径，值得深入探索。","1）基于柴油+水+Span 20等配置乳液体系，并对其乳液特性进行研究；            2）采用排水法测定不同温度和压力及近水合物生成区甲烷在乳液体系中的溶解度；                        3）考察不同温度、压力、含水率及 Span20 浓度对甲烷气体在柴油+水乳液体系中溶解度的影响；\n4）不少于5000字的外文翻译。不少于15000字的毕设论文。\n","较强的传热学、流体力学基础知识，较强的实验动手能力，勤奋踏实。","新能源21",2120310011,"蒋俊峰"]
[14,"敬登伟","教授","微纳颗粒悬浮体系分形结构形成过程的实验及理论研究","专题研究","国家重点项目","在太阳能能源转化系统中，微纳米颗粒应用日益广泛。但微纳米颗粒的比表面积大、表面能高，悬浮状态下热力学、动力学不稳定性突出极易团聚且团聚后极易沉降,研究维纳颗粒悬浮体系的团聚过程成为相关研究的关键。由于颗粒团聚体是典型的离散体，不满足连续模型的小变形和位移协调的假设，因此，常规采用离散介质模型研究颗粒团聚分散动力学。但是对于分形结构团聚体分散混合的研究较少，对于液相悬浮体系中的不同分形结构，光散射粒度测试将给出差别很大结果，研究分形结构并将其与颗粒光散射技术结合，将对相关技术开发具有重要的指导意义。","1）以实验室前期制备的SiO2 纳米流体为样本，以动态光散射研究其团聚过程分形结构的形成；           2）基于扩散限制聚集模型(DLA) 和反应限制聚集模型（RLA）数值研究微纳颗粒在水相中的聚并破碎过程； 3）以蒙特卡洛法研究分形结构的光散射过程并与实验光散射测得的结果关联；4）不少于5000字的外文翻译。不少于15000字的毕设论文。\n              ","较强的传热学、流体力学基础知识，较强的数学建模功底，勤奋踏实。","新能源21",2120309005,"罗佳颖"]
[15,"敬登伟","教授","变磁场下磁纳米流体的传热与水力学特性的实验研究","专题研究","国家重点项目","磁纳米流体由于其流动及导热可在外磁场作用下发生指向性，受到越来越多的关注，并被称为“智能流体”，在外加磁场作用下磁流体内磁性粒子会沿磁场方向形成链状结构，且链状结构特征随着粒子磁性的增加和外加磁场的增加而更加明显，这种磁性粒子的不均匀分布从而影响着磁流体流动的流阻和传热特性。目前为止，受实验条件所限，多数磁纳米流体的研究均限于单传的理论研究，缺乏磁场方向及强度变化下的传热流动特性的实验研究，因此，有必要深入研究，为未来相关理论研究提供研究依据。","1）制备不同特性的磁纳米流体，并对其的粒度分布，形貌尺寸等特性进行表征；                       2）改变磁场强度及方向，研究磁纳米流体内颗粒团聚结构的原位变化过程及导致的热学及水力学特性的变化；\n3）研究在辐射场和磁场交互变工况作用下磁纳米流体的传热与水力学特性；4）不少于5000字的外文翻译。不少于15000字的毕设论文。\n","较强的传热学、流体力学基础知识，较强的实验动手能力，勤奋踏实。","新能源21",2122006020,"金劲宇"]
[16,"吕友军","教授","超临界水循环流化床多相流动特性实验装置的方案设计","专题研究","国家重点项目","采用超临界水循环流化床可提高现有煤气化炉单炉处理能力。超临界水循环流化床多相流动特性是气化炉的设计的重要理论基础，设计超临界水循环流化床多相流动特性实验装置对上述研究具有重要实际价值。","建立超临界水循环流化床多相流动特性测量实验系统及部件方法，形成循环流化床多相流动特性测量的实验方案；不少于5000字的外文翻译。不少于15000字的毕设论文。\n","较强的基础知识，较强的实验动手能力，勤奋踏实。","新能源21",null,"李国兴"]
[17,"吕友军","教授","超临界水循环流化床多相流动特性的数值模拟","专题研究","国家重点项目","采用超临界水循环流化床可提高现有煤气化炉单炉处理能力。超临界水循环流化床多相流动特性是气化炉的设计的重要理论基础，通过数值模拟研究获得多相流动特性对反应器设计具有重要指导意义","建立超临界水循环流化床及其主要部件的多相流动模型，实现流化床的数值模拟，获得多向流动规律。不少于5000字的外文翻译。不少于15000字的毕设论文。\n","较强的基础知识，较强的实验动手能力，勤奋踏实。","新能源21",2120310025,"张航"]
[18,"吕友军","教授","利用电容探针测量流化床局部空隙率及气泡特性的实验研究","综合实验","国家重点项目","流化床局部空隙率及气泡特性是流化床多相流动的重要特征参数，对理解流化床气固两相流机理具有重要的意义。","掌握电容探针测量流化床局部空隙率及气泡特性的原理，制作电容探针，在气固流化床中利用电容探针测量局部空隙率及气泡特性。不少于5000字的外文翻译。不少于15000字的毕设论文。\n","较强的基础知识，较强的实验动手能力，勤奋踏实。","新能源21",2120310009,"何峰"]
[19,"王跃社","教授","油气管道内多相流腐蚀失效机理研究","综合实验","校外协作项目","作为油气管道失效的三大主要形式之一，腐蚀占有十分重要的位置，油气管道的腐蚀减薄与管内介质流动密切相关，其失效机理受到管壁流体动力学参数分布、介质腐蚀特性、管道结构特性及流速等因素综合影响，且不同介质、不同流动状态下腐蚀演变规律更是难以准确预测。因此本课题拟结合多相流动测量手段和电化学测试手段，对多相流腐蚀演变过程进行实验研究，探究管道在不同介质、不同流动状态下的腐蚀发展规律。","调研国内外多相流腐蚀研究领域腐蚀机理的研究进展；学习和掌握多相流动测量手段和电化学测量手段的基本原理和方法；最后结合流动数据、电化学特征参数、腐蚀形貌等揭示多相流条件下腐蚀发展规律。不少于5000字的外文翻译。不少于15000字的毕设论文。\n","具有传热学、流体力学的相关基础知识和技能；热模块、新能源模块"]
[]
["题目类型（分为三类）：   工程设计        专题研究       综合实验"]
["题目来源（分为六类）：    国家重点项目            省部级或学校科研任务         校外协作项目           .实验室建设            就业所在单位项目            自选           "]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}